Cắm nguồn 5V và nối đất cho cảm biến.  
Nối đầu tín hiệu của cảm biến vào chân 2  
Đầu ra của đèn led ở chân 13